
安庆市2023年第四期保障性住房典型工程造价指标

编制说明
1、 安庆潜山市政府某公租房项目位于西凤路与区间路（老幸福路）交叉口，本项目规划总用地面积4858.97平方米，总建筑面积12665.71平方米，占地约855.38平方米（含附属配套设施）。地上14层，地下1层，局部2层；建筑高度40.6米，地下车库层高4.1米，局部5.6米。地下二层为机动车库、设备用房，负一层为非机动车库，地上1层为住宅、物业管理用房、文体活动、快递接收点。二至十四层为住宅。

2、 基础配套设施建设内容包括：雨污水管网、小区内道路、绿化亮化、公共服务用房等。
三、配电房不含配电柜。

附件1
建设项目工程概况表
	序号
	名称
	内容
	说明

	一
	基本信息
	
	

	1
	项目名称
	安庆潜山市政府某公租房项目
	

	2
	项目所在地
	（ 安徽）省（安庆 ）市（潜山）区（县）
	

	3
	资金来源
	(   国有资金
[image: image1.png]


  非国有资金
	

	4
	造价类型
	[image: image2.png]


  概算价
(  最高投标限价
[image: image3.png]


  合同价
[image: image4.png]


  结算价
	

	5
	计价方式
	(  清单计价
[image: image5.png]


  定额计价
[image: image6.png]


  其他
	

	6
	建造方式
	(  现浇建筑
[image: image7.png]


  装配式建筑
	

	7
	价格信息采用时间
	2023年11月
	

	二
	面积信息及数据参数
	
	

	1
	建设用地面积（m2）
	4858.97
	保留小数点后两位小数

	2
	建筑面积
	总建筑面积（m2）
	12665.71
	

	
	
	其中
	地上建筑面积（m2）
	8405.70
	

	
	
	
	地下建筑面积（m2）
	4260.01
	

	3
	计容总建筑面积（m2）
	
	

	4
	总容积率
	
	

	5
	建筑密度（%）
	15.78%
	

	6
	绿化率（%）
	
	

	7
	总住宅户数（户）
	108
	保留整数

	8
	机动车位
	总车位数（个）
	85
	

	
	
	其中
	地上车位数（个）
	9
	

	
	
	
	地下车位数（个）
	76
	

	
	
	
	充电桩（个）
	9
	

	三
	建设项目范围
	
	

	工程名称
	单体栋数
	建筑面积（m2）
	根据项目实际情况选填

	1
	住宅
	1
	8405.7
	

	2
	配套商业用房
	
	
	

	3
	门卫/值班室
	
	
	

	4
	配电房
	1
	167.91
	

	5
	垃圾站
	
	
	

	6
	幼儿园/小学
	
	
	

	7
	其他配套工程
	
	
	


附件2 
 单项工程特征描述表（住宅单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	公租房
	

	2
	建筑面积（m2）
	8405.70
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	8405.70
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	766.54
	

	4
	户数（户）
	108
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	40.9
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	14
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	14
	

	
	
	地下层数
	
	

	7
	抗震烈度
	(  6度
☐  7度
☐  8度
☐  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	☐  特级
☐  一级
☐  二级
☐  三级
(  四级
☐  非抗震
	

	9
	结构类型
	☐  框架结构
(  剪力墙结构
☐  框架剪力墙
☐  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式



	10
	建造方式
	(  现浇建筑
☐  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	☐  一星
☐  二星
☐  三星
	单项选择


单项工程特征描述表（地下室工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	地下室
	

	2
	地下建筑面积（m2）
	4260.01
	保留小数点后两位小数

	3
	其中人防面积（m2）
	
	

	4
	地下层数（层）
	2（局部二层）
	保留整数

	5
	地下层高（m）
	5.6（局部二层层高分别为2.9m、2.7m)
	保留小数点后两位小数

	6
	机动车位数（个）
	
	

	7
	抗震设防烈度
	(  6度
☐  7度
☐  8度
☐  9度
	单项选择



	8
	抗震等级
	☐  特级
☐  一级
☐  二级
☐  三级
(  四级
☐  非抗震
	

	9
	人防等级
	常 1～6 级
核 1～6、2B、4B、6B 级
	

	10
	结构类型
	☐  框架结构
(  剪力墙结构
☐  框架剪力墙
☐  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式



	11
	绿建等级
	☐  一星
☐  二星
☐  三星
	单项选择



单项工程特征描述表（附属配套工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	建设内容
	[image: image8.png]


  门卫/值班室
(  配电房
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  垃圾站
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  幼儿园/小学
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  配套商业用房
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  其他配套工程
	

	二
	具体信息
	
	

	1
	单项工程名称
	配电房
	

	2
	建筑面积（m2）
	167.91
	保留小数点后两位小数



	
	其中
	地上建筑面积
	167.91
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑高度（檐口）（m）
	4.8
	

	4
	层数（层）
	1
	

	
	其中
	地上层数
	1
	

	
	
	地下层数
	
	


单项工程特征描述表（室外总体工程）
	序号
	名 称
	内 容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	总建筑面积（m2）
	4858.97
	保留小数点后两位小数

	2
	室外占地面积（m2）
	4092.43
	

	3
	室外工程范围
	(  室外道路工程
(  室外排水工程
☐  室外景观工程
(  室外绿化工程
(  室外安装工程
	多项选择


附件3
建设项目建安工程造价指标表
	序号
	单项工程名称
	造价
（万元）
	建筑面积
（m2）
	单位造价指标
（元/m2）
	造价占比(%)

	1
	公租房土建
	1641.96
	8405.7
	1953.39 
	31.90 

	2
	地下室土建
	1306.63
	4260.01
	3067.20 
	25.39 

	3
	公租房及地下室安装
	431.34
	12665.71
	340.56 
	8.38 

	4
	配电房
	39.33
	167.91
	2342.33 
	0.76 

	4
	室外总体工程
	509.97
	4092.43
	124.61 
	9.91

	5
	大型土石方工程
	452.56
	12665.71
	357.31 
	8.79

	6
	基坑支护
	765.38
	12665.71
	604.29 
	14.87

	合计
	5147.17
	12665.71
	4063.86 
	100


注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造

附件4
公租房土建  单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	22345.81
	2.66
	

	2
	商品混凝土
	m3
	3096.26
	0.37
	

	3
	装配式预制构件
	m3
	
	
	装配式

	4
	商品砂浆
	m3
	1137.26
	0.14
	

	5
	灌浆料
	kg
	
	
	装配式

	6
	耐候胶
	kg
	
	
	装配式

	7
	钢筋
	t
	341.1
	0.04
	

	8
	型钢
	t
	1.28
	0.0002
	

	9
	砌块
	m3
	1294.1
	0.15
	

	10
	预制隔墙
	m2
	
	
	

	11
	门
	m2
	1877.02
	0.22
	

	12
	窗
	m2
	1005.01
	0.12
	

	13
	防水卷材
	m2
	1833.69
	0.22
	

	14
	防水涂料
	kg
	38769
	4.61
	

	15
	油漆、涂料
	kg
	48960.45
	5.82
	

	16
	块料面层
	m2
	11689.58
	1.39
	

	17
	石材
	m2
	168.24
	0.02
	


	18
	复合木模板
	m2
	6210.22
	0.74
	

	19
	新型模板
	kg
	
	
	装配式

	18
	配电箱（柜）
	台
	
	
	

	19
	照明灯具
	个
	
	
	

	20
	开关插座
	个
	
	
	

	21
	桥架
	m
	
	
	

	22
	电线、电缆
	m
	
	
	

	23
	给排水金属管
	m
	
	
	

	24
	给排水复合管
	m
	
	
	

	25
	给排水铸铁管
	m
	
	
	

	26
	给排水塑料管
	m
	
	
	

	27
	卫生洁具
	套
	
	
	

	28
	消火栓
	套
	
	
	

	29
	喷淋头
	个
	
	
	

	30
	风管
	m2
	
	
	

	31
	自卸汽车
	台班
	
	
	

	32
	载重汽车
	台班
	54.64
	0.01
	

	33
	挖掘机
	台班
	
	
	

	34
	履带式起重机
	台班
	
	
	

	35
	塔式起重机
	台班
	178.37
	0.02
	

	36
	汽车式起重机
	台班
	25.1
	0.003
	

	37
	施工电梯
	台班
	219.47
	0.03
	

	38
	卷扬机
	台班
	105.33
	0.01
	

	39
	清水泵
	台班
	107.34
	0.01
	


地下室土建 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	12555.13
	2.95
	

	2
	商品混凝土
	m3
	6138.27
	1.44
	

	3
	装配式预制构件
	m3
	
	
	装配式

	4
	商品砂浆
	m3
	379.62
	0.09
	

	5
	灌浆料
	kg
	
	
	装配式

	6
	耐候胶
	kg
	
	
	装配式

	7
	钢筋
	t
	648.06
	0.15
	

	8
	型钢
	t
	0.486
	0.000
	

	9
	砌块
	m3
	228.57
	0.05
	

	10
	预制隔墙
	m2
	
	
	

	11
	门
	m2
	71.93
	0.02
	

	12
	窗
	m2
	
	
	

	13
	防水卷材
	m2
	
	
	

	14
	防水涂料
	kg
	9716.92
	2.28
	

	15
	油漆、涂料
	kg
	36800.91
	8.64
	

	16
	块料面层
	m2
	8121.79
	1.91
	

	17
	石材
	m2
	62.15
	0.01
	

	18
	复合木模板
	m2
	2374.21
	0.56
	

	19
	新型模板
	kg
	
	
	装配式

	18
	配电箱（柜）
	台
	
	
	

	19
	照明灯具
	个
	
	
	

	20
	开关插座
	个
	
	
	

	21
	桥架
	m
	
	
	

	22
	电线、电缆
	m
	
	
	

	23
	给排水金属管
	m
	
	
	

	24
	给排水复合管
	m
	
	
	

	25
	给排水铸铁管
	m
	
	
	

	26
	给排水塑料管
	m
	
	
	

	27
	卫生洁具
	套
	
	
	

	28
	消火栓
	套
	
	
	

	29
	喷淋头
	个
	
	
	

	30
	风管
	m2
	
	
	

	31
	自卸汽车
	台班
	0.44
	0.00
	

	32
	载重汽车
	台班
	52.19
	0.01
	

	33
	挖掘机
	台班
	0.11
	0.00
	

	34
	履带式起重机
	台班
	
	
	

	35
	塔式起重机
	台班
	152.8
	0.04
	

	36
	汽车式起重机
	台班
	71.79
	0.02
	

	37
	施工电梯
	台班
	0.5
	0.00
	

	38
	卷扬机
	台班
	124.89
	0.03
	

	39
	清水泵
	台班
	
	
	


公租房及地下室安装 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	4651.95
	0.37
	

	2
	商品混凝土
	m3
	0.45
	0.000
	

	3
	装配式预制构件
	m3
	
	
	装配式

	4
	商品砂浆
	m3
	
	
	

	5
	灌浆料
	kg
	
	
	装配式

	6
	耐候胶
	kg
	
	
	装配式

	7
	钢筋
	t
	
	
	

	8
	型钢
	t
	
	
	

	9
	砌块
	m3
	
	
	

	10
	预制隔墙
	m2
	
	
	

	11
	门
	m2
	
	
	

	12
	窗
	m2
	
	
	

	13
	防水卷材
	m2
	
	
	

	14
	防水涂料
	kg
	
	
	

	15
	油漆、涂料
	kg
	
	
	

	16
	块料面层
	m2
	
	
	

	17
	石材
	m2
	
	
	

	18
	复合木模板
	m2
	
	
	

	19
	新型模板
	kg
	
	
	装配式

	18
	配电箱（柜）
	台
	170
	0.01
	

	19
	照明灯具
	个
	1431
	0.11
	

	20
	开关插座
	个
	3476
	0.27
	

	21
	桥架
	m
	808.61
	0.06
	

	22
	电线、电缆
	m
	99279.54
	7.84
	

	23
	给排水金属管
	m
	347.91
	0.03
	

	24
	给排水复合管
	m
	
	
	

	25
	给排水铸铁管
	m
	
	0.00
	

	26
	给排水塑料管
	m
	11439.28
	0.90
	

	27
	卫生洁具
	套
	328
	0.03
	

	28
	消火栓
	套
	53
	0.004
	

	29
	喷淋头
	个
	453
	0.04
	

	30
	风管
	m2
	663.73
	0.05
	

	31
	自卸汽车
	台班
	
	
	

	32
	载重汽车
	台班
	
	
	

	33
	挖掘机
	台班
	
	
	

	34
	履带式起重机
	台班
	
	
	

	35
	塔式起重机
	台班
	
	
	

	36
	汽车式起重机
	台班
	
	
	

	37
	施工电梯
	台班
	
	
	

	38
	卷扬机
	台班
	
	
	

	39
	清水泵
	台班
	
	
	


配电房  主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	537.9
	3.20
	

	2
	商品混凝土
	m3
	103.48
	0.62
	

	3
	装配式预制构件
	m3
	
	
	装配式

	4
	商品砂浆
	m3
	22.5
	0.13
	

	5
	灌浆料
	kg
	
	
	装配式

	6
	耐候胶
	kg
	
	
	装配式

	7
	钢筋
	t
	9.34
	0.06
	

	8
	型钢
	t
	
	
	

	9
	砌块
	m3
	31.33
	0.19
	

	10
	预制隔墙
	m2
	
	
	

	11
	门
	m2
	14.76
	0.09
	

	12
	窗
	m2
	21.28
	0.13
	

	13
	防水卷材
	m2
	425.63
	2.53
	

	14
	防水涂料
	kg
	46.84
	0.28
	

	15
	油漆、涂料
	kg
	1660.60
	9.89
	

	16
	块料面层
	m2
	4.92
	0.03
	

	17
	石材
	m2
	20.69
	0.12
	

	18
	复合木模板
	m2
	140.29
	0.84
	

	19
	新型模板
	kg
	
	
	装配式

	18
	配电箱（柜）
	台
	4
	0.02
	

	19
	照明灯具
	个
	29
	0.17
	

	20
	开关插座
	个
	18
	0.11
	

	21
	桥架
	m
	
	
	

	22
	电线、电缆
	m
	772.8
	4.60
	

	23
	给排水金属管
	m
	
	
	

	24
	给排水复合管
	m
	
	
	

	25
	给排水铸铁管
	m
	
	
	

	26
	给排水塑料管
	m
	56.66
	0.34
	

	27
	卫生洁具
	套
	
	
	

	28
	消火栓
	套
	
	
	

	29
	喷淋头
	个
	
	
	

	30
	风管
	m2
	
	
	

	31
	自卸汽车
	台班
	
	
	

	32
	载重汽车
	台班
	1.43
	0.01
	

	33
	挖掘机
	台班
	
	
	

	34
	履带式起重机
	台班
	
	
	

	35
	塔式起重机
	台班
	3.73
	0.02
	

	36
	汽车式起重机
	台班
	0.59
	0.004
	

	37
	施工电梯
	台班
	
	
	

	38
	卷扬机
	台班
	7.38
	0.04
	

	39
	清水泵
	台班
	0.01
	0.000
	


