
怀宁县高河某地块租赁住房建设项目工程造价指标

编制说明

一、本项目位于怀宁县育才东路以西,高岭路以南。共有高层住宅5栋（含家具、家电、电梯采购）及配套建设的道路、排水、景观、绿化、围墙等附属工程。其中：1#楼为地上18层,其中一、二层为文体活动用房；2#楼为地上11层；3#楼为地上15层，地下1层，其中一层为非机动车库,二层为物业配套用房；4#楼为地上18层；5#楼为地上9层，地下1层，其中一层为商业用房。总建筑面积为24676.81㎡，其中地下车库建筑面积为2085.13㎡；1#楼建筑面积为6105.13㎡；2#建筑面积为2306.36㎡；3#楼建筑面积为5045.80㎡；4#建筑面积为5279.40㎡；5#楼及商业建筑面积为3854.99㎡。
二、基础配套设施建设内容包括：道路及雨污水管网、景观、绿化、围墙、标志标线、膜结构雨篷、室外消防、室外喷淋、室外路灯、室外充电桩及弱电智能化工程。
本期技术支持：安徽皖江工程咨询有限公司
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附件1
建设项目工程概况表
	序号
	名称
	内容
	说明

	一
	基本信息
	
	

	1
	项目名称
	怀宁县高河某地块租赁住房建设项目
	

	2
	项目所在地
	（安徽）省（安庆）市（怀宁）县
	

	3
	资金来源
	国有资金
非国有资金
	

	4
	造价类型
	概算价
最高投标限价
合同价
结算价
	

	5
	计价方式
	清单计价
定额计价
其他
	

	6
	建造方式
	现浇建筑
装配式建筑
	

	7
	价格信息采用时间
	2024 年 7  月
	

	二
	面积信息及数据参数
	
	

	1
	建设用地面积（m2）
	11612.94m2
	保留小数点后两位小数

	2
	建筑面积
	总建筑面积（m2）
	24676.81m2
	

	
	
	其中
	地上建筑面积（m2）
	22591.68m2
	

	
	
	
	地下建筑面积（m2）
	2085.13m2
	

	3
	计容总建筑面积（m2）
	21791.40m2
	

	4
	总容积率
	1.88
	

	5
	建筑密度（%）
	40.99%
	

	6
	绿化率（%）
	30.6%
	

	7
	总住宅户数（户）
	347户
	保留整数

	8
	机动车位
	总车位数（个）
	98个
	

	
	
	其中
	地上车位数（个）
	73个
	

	
	
	
	地下车位数（个）
	25个
	

	
	
	
	充电桩（个）
	37个
	

	三
	建设项目范围
	
	

	工程名称
	单体栋数
	建筑面积（m2）
	根据项目实际情况选填

	1
	住宅
	7
	22591.68m2
	

	2
	配套商业用房
	含在5#楼内
	
	

	3
	门卫/值班室
	含在5#楼内
	
	

	4
	配电房
	
	
	

	5
	垃圾站
	
	
	

	6
	幼儿园/小学
	
	
	

	7
	其他配套工程
	
	
	




附件2 
 单项工程特征描述表（住宅单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-1#楼工程
	

	2
	建筑面积（m2）
	6105.13m2
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	6105.13m2
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	347.02m2
	

	4
	户数（户）
	96户
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	52.5m
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	18层
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	18层
	

	
	
	地下层数
	
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
  8度
  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	  特级
  一级
  二级
  三级
  四级
  非抗震
	

	9
	结构类型
	  框架结构
  剪力墙结构
  框架剪力墙
  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	  现浇建筑
  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
  二星
  三星
	单项选择









 单项工程特征描述表（住宅单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-2#楼工程
	

	2
	建筑面积（m2）
	2306.36m2
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	2306.36m2
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	228.89m2
	

	4
	户数（户）
	40户
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	31.9m
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	11层
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	11层
	

	
	
	地下层数
	
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
  8度
  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	  特级
  一级
  二级
  三级
  四级
  非抗震
	

	9
	结构类型
	  框架结构
  剪力墙结构
  框架剪力墙
  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	  现浇建筑
  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
  二星
  三星
	单项选择




 单项工程特征描述表（住宅单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-3#楼工程
	

	2
	建筑面积（m2）
	5045.80m2
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	5045.80m2
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	347.02m2  （地下室上）
	

	4
	户数（户）
	78户
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	47.35m
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	15层
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	15层
	

	
	
	地下层数
	
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
  8度
  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	  特级
  一级
  二级
  三级
  四级
  非抗震
	

	9
	结构类型
	  框架结构
  剪力墙结构
  框架剪力墙
  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	  现浇建筑
  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
  二星
  三星
	单项选择




 单项工程特征描述表（住宅单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-4#楼工程
	

	2
	建筑面积（m2）
	5279.40m2
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	5279.40m2
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	307.12m2
	

	4
	户数（户）
	85户
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	52.2m
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	18层
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	18层
	

	
	
	地下层数
	
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
  8度
  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	  特级
  一级
  二级
  三级
  四级
  非抗震
	

	9
	结构类型
	  框架结构
  剪力墙结构
  框架剪力墙
  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	  现浇建筑
  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
  二星
  三星
	单项选择



 单项工程特征描述表（住宅单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-5#楼工程
	

	2
	建筑面积（m2）
	3854.99m2
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	3854.99m2
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	1445.18m2   （地下室上）
	

	4
	户数（户）
	48户
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	27.7m
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	9层
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	9层
	

	
	
	地下层数
	
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
  8度
  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	  特级
  一级
  二级
  三级
  四级
  非抗震
	

	9
	结构类型
	  框架结构
  剪力墙结构
  框架剪力墙
  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	  现浇建筑
  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
  二星
  三星
	单项选择



单项工程特征描述表（地下室工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-地下室及人防地下室工程
	

	2
	地下建筑面积（m2）
	2085.13m2
	保留小数点后两位小数

	3
	其中人防面积（m2）
	1374.80m2
	

	4
	地下层数（层）
	1层
	保留整数

	5
	地下层高（m）
	3.8m
	保留小数点后两位小数

	6
	机动车位数（个）
	25个
	

	7
	抗震设防烈度
	  6度
  7度
  8度
  9度
	单项选择


	8
	抗震等级
	  特级
  一级
  二级
  三级
  四级
  非抗震
	

	9
	人防等级
	常 6 级、二等人员掩蔽部、防化等级为丙级
	

	10
	结构类型
	  框架结构
  剪力墙结构
  框架剪力墙
  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	11
	绿建等级
	  一星
  二星
  三星
	单项选择





单项工程特征描述表（室外总体工程）
	序号
	名 称
	内 容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	总建筑面积（m2）
	24676.81m2
	保留小数点后两位小数

	2
	室外占地面积（m2）
	8644.78m2
	

	3
	室外工程范围
	  室外道路工程
  室外排水工程
  室外景观工程
  室外绿化工程
  室外安装工程
	多项选择







1. 
附件3
建设项目建安工程造价指标表
	序号
	单项工程名称
	造价
（万元）
	建筑面积
（m2）
	单位造价指标
（元/m2）
	造价占比(%)

	1
	1#楼
	1566.62 
	6105.13 
	2566.08 
	17.98%

	2
	2#楼
	603.22 
	2306.36 
	2615.44 
	6.92%

	3
	3#楼
	1257.27 
	5045.80 
	2491.72 
	14.43%

	4
	4#楼
	1354.25 
	5279.40 
	2565.16 
	15.54%

	5
	5#楼及商业
	931.43 
	3854.99 
	2416.16 
	10.69%

	6
	地下室及人防地下室工程
	786.62 
	2085.13 
	3772.51 
	9.03%

	7
	支护及土石方工程
	196.30 
	2085.13
	941.44
	2.25%

	8
	家具、家电及电梯工程
	1180.62 
	24676.81
	478.43
	13.55%

	9
	室外总体工程
	836.98 
	8644.78
	968.19
	9.61%

	合计
	8713.31 
	24676.81 
	
	100.00%


注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价
附件4
单项工程主要工料机消耗指标表（1#楼工程）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	21500.64
	3.52
	

	2
	商品混凝土
	m3
	2663.72
	0.44
	

	3
	商品砂浆
	m3
	752.86
	0.12
	

	4
	型钢
	t
	8.248
	0.00
	

	5
	钢筋
	t
	320.033
	0.05
	

	6
	砌块
	m3
	1088.75
	0.18
	

	7
	门
	m2
	1416.63
	0.23
	

	8
	窗
	m2
	687.77
	0.11
	

	9
	防水卷材
	m2
	1174.31
	0.19
	

	10
	防水涂料
	kg
	46551.78
	7.63
	

	11
	油漆、涂料
	kg
	31571.02
	5.17
	

	12
	块料面层
	m2
	9027.40
	1.48
	

	13
	石材
	m2
	68.13
	0.01
	

	14
	复合木模板
	m2
	4420.75
	0.72
	

	15
	配电箱（柜）
	台
	113
	0.02
	

	16
	照明灯具
	个
	1381
	0.23
	

	17
	开关插座
	个
	2611
	0.43
	

	18
	桥架
	m
	756.20
	0.12
	

	19
	电线、电缆
	m
	55654.80
	9.12
	

	20
	给排水金属管
	m
	487.80
	0.08
	

	21
	给排水塑料管
	m
	9137.69
	1.50
	

	22
	卫生洁具
	套
	209
	0.03
	

	23
	消火栓
	套
	57
	0.01
	

	24
	载重汽车
	台班
	57.69
	0.01
	

	25
	静力压桩机
	台班
	7.65
	0.00
	

	26
	履带式起重机
	台班
	3.83
	0.00
	

	27
	塔式起重机
	台班
	132.11
	0.02
	

	28
	汽车式起重机
	台班
	45.00
	0.01
	

	29
	施工电梯
	台班
	162.58
	0.03
	

	30
	卷扬机
	台班
	67.84
	0.01
	

	31
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	123.57
	0.02
	




单项工程主要工料机消耗指标表（2#楼工程）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	8285.86
	3.59
	

	2
	商品混凝土
	m3
	1094.04
	0.47
	

	3
	商品砂浆
	m3
	295.51
	0.13
	

	4
	型钢
	t
	3.239
	0.00
	

	5
	钢筋
	t
	121.133
	0.05
	

	6
	砌块
	m3
	419.45
	0.18
	

	7
	门
	m2
	541.16
	0.23
	

	8
	窗
	m2
	241.27
	0.10
	

	9
	防水卷材
	m2
	679.39
	0.29
	

	10
	防水涂料
	kg
	19450.26
	8.43
	

	11
	油漆、涂料
	kg
	11563.96
	5.01
	

	12
	块料面层
	m2
	3402.99
	1.48
	

	13
	石材
	m2
	41.46
	0.02
	

	14
	复合木模板
	m2
	1753.05
	0.76
	

	15
	配电箱（柜）
	台
	56
	0.02
	

	16
	照明灯具
	个
	492
	0.21
	

	17
	开关插座
	个
	1064
	0.46
	

	18
	桥架
	m
	247.60
	0.11
	

	19
	电线、电缆
	m
	23418.12
	10.15
	

	20
	给排水金属管
	m
	122.90
	0.05
	

	21
	给排水塑料管
	m
	3955.39
	1.71
	

	22
	卫生洁具
	套
	81
	0.04
	

	23
	消火栓
	套
	23
	0.01
	

	24
	载重汽车
	台班
	22.92
	0.01
	

	25
	静力压桩机
	台班
	3.70
	0.00
	

	26
	履带式起重机
	台班
	1.85
	0.00
	

	27
	塔式起重机
	台班
	48.00
	0.02
	

	28
	汽车式起重机
	台班
	14.35
	0.01
	

	29
	施工电梯
	台班
	58.54
	0.03
	

	30
	卷扬机
	台班
	30.95
	0.01
	

	31
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	48.87
	0.02
	



单项工程主要工料机消耗指标表（3#楼工程）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	18033.04
	3.57
	

	2
	商品混凝土
	m3
	1795.18
	0.36
	

	3
	商品砂浆
	m3
	637.84
	0.13
	

	4
	型钢
	t
	2.753
	0.00
	

	5
	钢筋
	t
	222.868
	0.04
	

	6
	砌块
	m3
	922.15
	0.18
	

	7
	门
	m2
	1206.90
	0.24
	

	8
	窗
	m2
	574.86
	0.11
	

	9
	防水卷材
	m2
	1009.98
	0.20
	

	10
	防水涂料
	kg
	39150.15
	7.76
	

	11
	油漆、涂料
	kg
	27752.42
	5.50
	

	12
	块料面层
	m2
	7502.56
	1.49
	

	13
	石材
	m2
	72.04
	0.01
	

	14
	复合木模板
	m2
	3633.01
	0.72
	

	15
	配电箱（柜）
	台
	100
	0.02
	

	16
	照明灯具
	个
	1150
	0.23
	

	17
	开关插座
	个
	2126
	0.42
	

	18
	桥架
	m
	579.01
	0.11
	

	19
	电线、电缆
	m
	45992.04
	9.11
	

	20
	给排水金属管
	m
	302.25
	0.06
	

	21
	给排水塑料管
	m
	7217.86
	1.43
	

	22
	卫生洁具
	套
	163
	0.03
	

	23
	消火栓
	套
	46
	0.01
	

	24
	载重汽车
	台班
	52.81
	0.01
	

	25
	塔式起重机
	台班
	107.07
	0.02
	

	26
	汽车式起重机
	台班
	42.17
	0.01
	

	27
	施工电梯
	台班
	131.75
	0.03
	

	28
	卷扬机
	台班
	54.90
	0.01
	

	29
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	104.93
	0.02
	




单项工程主要工料机消耗指标表（4#楼工程）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	19019.94
	3.60
	

	2
	商品混凝土
	m3
	2310.3
	0.44
	

	3
	商品砂浆
	m3
	655.77
	0.12
	

	4
	型钢
	t
	7.200
	0.00
	

	5
	钢筋
	t
	276.542
	0.05
	

	6
	砌块
	m3
	809.15
	0.15
	

	7
	门
	m2
	1293.92
	0.25
	

	8
	窗
	m2
	572.98
	0.11
	

	9
	防水卷材
	m2
	936.27
	0.18
	

	10
	防水涂料
	kg
	38823.84
	7.35
	

	11
	油漆、涂料
	kg
	27482.19
	5.21
	

	12
	块料面层
	m2
	7651.92
	1.45
	

	13
	石材
	m2
	43.65
	0.01
	

	14
	复合木模板
	m2
	4036.93
	0.76
	

	15
	配电箱（柜）
	台
	111
	0.02
	

	16
	照明灯具
	个
	1219
	0.23
	

	17
	开关插座
	个
	2268
	0.43
	

	18
	桥架
	m
	670.64
	0.13
	

	19
	电线、电缆
	m
	49751.57
	9.42
	

	20
	给排水金属管
	m
	324.12
	0.06
	

	21
	给排水塑料管
	m
	7735.16
	1.47
	

	22
	卫生洁具
	套
	171
	0.03
	

	23
	消火栓
	套
	55
	0.01
	

	24
	载重汽车
	台班
	54.42
	0.01
	

	25
	静力压桩机
	台班
	6.73
	0.00
	

	26
	履带式起重机
	台班
	3.37
	0.00
	

	27
	塔式起重机
	台班
	114.25
	0.02
	

	28
	汽车式起重机
	台班
	43.46
	0.01
	

	29
	施工电梯
	台班
	140.30
	0.03
	

	30
	卷扬机
	台班
	62.20
	0.01
	

	31
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	107.77
	0.02
	




单项工程主要工料机消耗指标表（5#楼工程）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	13024.38
	3.38
	

	2
	商品混凝土
	m3
	1575.59
	0.41
	

	3
	商品砂浆
	m3
	506.81
	0.13
	

	4
	型钢
	t
	1.141
	0.00
	

	5
	钢筋
	t
	167.659
	0.04
	

	6
	砌块
	m3
	627.74
	0.16
	

	7
	门
	m2
	750.56
	0.19
	

	8
	窗
	m2
	292.19
	0.08
	

	9
	防水卷材
	m2
	3917.60
	1.02
	

	10
	防水涂料
	kg
	35704.57
	9.26
	

	11
	油漆、涂料
	kg
	20829.88
	5.40
	

	12
	块料面层
	m2
	5414.92
	1.40
	

	13
	石材
	m2
	113.75
	0.03
	

	14
	复合木模板
	m2
	2793.45
	0.72
	

	15
	配电箱（柜）
	台
	63
	0.02
	

	16
	照明灯具
	个
	689
	0.18
	

	17
	开关插座
	个
	1291
	0.33
	

	18
	桥架
	m
	426.46
	0.11
	

	19
	电线、电缆
	m
	29229.39
	7.58
	

	20
	给排水金属管
	m
	1063.46
	0.28
	

	21
	给排水塑料管
	m
	4858.39
	1.26
	

	22
	卫生洁具
	套
	110
	0.03
	

	23
	消火栓
	套
	34
	0.01
	

	24
	载重汽车
	台班
	34.50
	0.01
	

	25
	塔式起重机
	台班
	78.60
	0.02
	

	26
	汽车式起重机
	台班
	18.97
	0.00
	

	27
	施工电梯
	台班
	96.76
	0.03
	

	28
	卷扬机
	台班
	45.55
	0.01
	

	29
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	83.85
	0.02
	









单项工程主要工料机消耗指标表（地下室及人防地下室工程）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	8157.10
	3.91
	

	2
	商品混凝土
	m3
	3874.01
	1.86
	

	3
	商品砂浆
	m3
	129.49
	0.06
	

	4
	钢筋
	t
	389.524
	0.19
	

	5
	砌块
	m3
	102.82
	0.05
	

	6
	门
	m2
	55.48
	0.03
	

	7
	人防门
	樘
	14
	0.01
	

	8
	防水卷材
	m2
	9999.83
	4.80
	

	9
	防水涂料
	kg
	10745.27
	5.15
	

	10
	环氧地坪
	m2
	1373.40
	0.66
	

	11
	复合木模板
	m2
	1632.86
	0.78
	

	12
	配电箱（柜）
	台
	31
	0.01
	

	13
	照明灯具
	个
	218
	0.10
	

	14
	开关插座
	个
	34
	0.02
	

	15
	桥架
	m
	251.10
	0.12
	

	16
	电线、电缆
	m
	11138.24
	5.34
	

	17
	给排水金属管
	m
	1440.48
	0.69
	

	18
	给排水塑料管
	m
	3.00
	0.00
	

	19
	给排水复合管
	m
	76.45
	0.04
	

	20
	风管
	m2
	280.93
	0.13
	

	21
	喷淋头
	个
	63
	0.03
	

	22
	消火栓
	套
	12
	0.01
	

	23
	载重汽车
	台班
	27.98
	0.01
	

	24
	静力压桩机
	台班
	18.17
	0.01
	

	25
	履带式起重机
	台班
	8.84
	0.00
	

	26
	塔式起重机
	台班
	74.54
	0.04
	

	27
	汽车式起重机
	台班
	15.24
	0.01
	

	28
	卷扬机
	台班
	94.18
	0.05
	

	29
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	17.97
	0.01
	










附件4
单项工程主要工料机消耗指标表（室外部体工程）
	序号
	工料名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	1
	室外道路工程
	
	
	
	

	1.1
	综合用工
	工日
	2507.12
	0.29 
	

	1.2
	混凝土
	m³
	1182.99
	0.14 
	

	1.3
	沥青混凝土
	m³
	281.74
	0.03 
	

	1.4
	级配碎石
	m³
	567.78
	0.07 
	

	1.5
	侧石
	m
	817.26
	0.09 
	

	1.6
	铸铁井盖
	套
	190
	0.02 
	

	1.7
	塑料管
	m
	146.61
	0.02 
	

	1.8
	有机增强增韧管
	m
	1492.07
	0.17 
	

	1.9
	球磨铸铁雨水篦子
	套
	55
	0.01 
	

	2
	室外绿化工程
	
	
	
	

	2.1
	综合工日
	工日
	398.60
	0.05 
	

	2.2
	种植土
	m³
	626.36
	0.07 
	

	2.3
	乔木
	株
	146
	0.02 
	

	2.4
	灌木
	株
	120
	0.01 
	

	2.5
	色带
	m2
	595.30
	0.07 
	

	2.6
	花卉
	m2
	284.90
	0.03 
	

	2.7
	地被植物
	m2
	74.30
	0.01 
	

	2.8
	草皮
	m2
	1133.30
	0.13 
	

	3
	室外景观工程
	
	
	
	

	3.1
	综合工日
	工日
	1041.61
	0.12 
	

	3.2
	植草砖
	m2
	1179.68
	0.14 
	

	3.3
	18厚陶瓷PC砖
	m2
	1136.28
	0.13 
	

	3.4
	60厚陶瓷PC砖
	m2
	258.13
	0.03 
	

	3.5
	景观湖石
	t
	3.375
	0.00 
	

	3.6
	混凝土
	m3
	621.06
	0.07 
	

	3.7
	膜结构雨篷
	m2
	878.00
	0.10 
	

	4
	室外围墙工程
	
	
	
	

	4.1
	综合工日
	工日
	1421.89
	0.16 
	

	4.2
	钢筋
	t
	40.423
	0.00 
	

	4.3
	混凝土
	m3
	458.09
	0.05 
	

	4.4
	预拌砂浆
	m3
	60.97
	0.01 
	

	5
	室外安装工程
	
	
	
	

	5.1
	综合工日
	工日
	2479.01
	0.29 
	

	5.2
	消防PE给水实壁管道
	m
	460.09
	0.05 
	

	5.3
	灯具
	套
	20
	0.00 
	

	5.4
	弱电保护管RC50
	m
	3419.60
	0.40 
	

	5.5
	交流立式充电桩，7kW
	台
	37
	0.00 
	

	5.6
	六类非屏蔽双绞线
	m
	53672.40
	6.21 
	

	5.7
	摄像机
	台
	251
	0.03 
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