
安庆市某保障性住房建设项目
典型工程造价指标 


编制说明
 
一、本建设项目总建筑面积211838.23㎡，包含1#配套公建、2#配套公建、3#商业、4#~12#住宅楼、13#配套用房、14#~17#住宅楼、1#、2#、3#配电房、南门房、北门房、地下车库（含人防）、室外附属（含道路、排水、景观、绿化、亮化、智能化、室外安装等）。其中地下车库建筑面积为46129.99㎡；1#配套公建地上3层，建筑面积为3917.76㎡；2#配套公建地上3层，建筑面积为3309.99㎡；3#商业(含物业用房)地上6层，建筑面积为5687.08㎡；4#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；5#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；6#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；7#住宅楼地上18层，建筑面积为8382.13㎡；8#综合楼地上11层，建筑面积为15297.74㎡；9#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；10#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；11#住宅楼地上26层，建筑面积为14508.83㎡；12#住宅楼地上18层，建筑面积为6744.78㎡；13#配套用房地上4层，建筑面积为2521.85㎡；14#住宅楼地上18层，建筑面积为8382.13㎡；15#住宅楼地上18层，建筑面积为8382.13㎡；16#住宅楼地上18层，建筑面积为8382.13㎡；17#住宅楼地上18层，建筑面积为6744.78㎡；1#配电房地上1层，建筑面积为240.00㎡；2#配电房地上1层，建筑面积为160.00㎡；3#配电房地上1层，建筑面积为160.00㎡。
二、基础配套设施建设内容包括：道路、排水、景观、绿化、亮化、智能化、室外安装。
三、因“4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、14#、15#、16#、17#住宅楼”结构类型、工程内容相同，故选取“9#住宅楼”进行指标分析；1#配套公建、2#配套公建类型相似，选取“1#配套公建”进行指标分析；1#、2#、3#配电房类型相似，选取“1#配电房”进行指标分析。
4、 本期技术支持：安徽宜信项目管理有限公司、安庆诚信工程咨询有限责任公司
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附件1
建设项目工程概况表
	序号
	名称
	内容
	说明

	一
	基本信息
	
	

	1
	项目名称
	安庆市某保障性住房建设项目
	

	2
	项目所在地
	（安徽 ）省（ 安庆）市（经开）区（县）
	

	3
	资金来源
	
国有资金
[image: ]  非国有资金
	

	4
	造价类型
	[image: ]  概算价
最高投标限价
[image: ]  合同价
[image: ]  结算价
	

	5
	计价方式
	
清单计价
[image: ]  定额计价
[image: ]  其他
	

	6
	建造方式
	
现浇建筑
[image: ]  装配式建筑
	

	7
	价格信息采用时间
	2024年 2 月
	

	二
	面积信息及数据参数
	
	

	1
	建设用地面积（m2）
	66000.08
	保留小数点后两位小数

	2
	建筑面积
	总建筑面积（m2）
	211838.23
	

	
	
	其中
	地上建筑面积（m2）
	161719.98
	

	
	
	
	地下建筑面积（m2）
	50118.25
	

	3
	计容总建筑面积（m2）
	163965.60
	

	4
	总容积率
	2.49
	

	5
	建筑密度（%）
	21.12
	

	6
	绿化率（%）
	35.26
	

	7
	总住宅户数（户）
	1056
	保留整数

	8
	机动车位
	总车位数（个）
	1655
	

	
	
	其中
	地上车位数（个）
	236
	

	
	
	
	地下车位数（个）
	1419
	

	
	
	
	充电桩（个）
	195
	

	三
	建设项目范围
	
	

	工程名称
	单体栋数
	建筑面积（m2）
	根据项目实际情况选填

	1
	住宅
	13
	149368.8
	

	2
	配套商业用房
	4
	15436.68
	

	3
	门卫/值班室
	2
	342.76
	

	4
	配电房
	3
	560.00
	

	5
	垃圾站
	
	
	

	6
	幼儿园/小学
	
	
	

	7
	其他配套工程
	
	
	




附件2 
单项工程特征描述表（住宅单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	9#住宅楼
	

	2
	建筑面积（m2）
	
14508.83
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	
14508.83
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	
          670.88
	

	4
	户数（户）
	          
104
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	     
           77.15
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	     
           26
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	          
 26
	

	
	
	地下层数
	
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
☐  8度
☐  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	☐  特级
☐  一级
☐  二级
  三级
☐  四级
☐  非抗震
	

	9
	结构类型
	☐  框架结构
剪力墙结构
☐  框架剪力墙
☐  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	现浇建筑
☐  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
☐  二星
☐  三星
	单项选择









单项工程特征描述表（地下室（含人防））
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	        地下室
	

	2
	地下建筑面积（m2）
	
          46129.99 
	保留小数点后两位小数

	3
	其中人防面积（m2）
	
          11343.51
	

	4
	地下层数（层）
	   
地下1层
	保留整数

	5
	地下层高（m）
	
3.9m~4.1m

	保留小数点后两位小数

	6
	机动车位数（个）
	
        1655
	

	7
	抗震设防烈度
	☐  6度
  7度
☐  8度
☐  9度
	单项选择


	8
	抗震等级
	☐  特级
☐  一级
☐  二级
  三级
 四级
☐  非抗震
	

	9
	人防等级
	常 6 级
核 6 级
	

	10
	结构类型
	☐  框架结构
  剪力墙结构
☐  框架剪力墙
☐  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	11
	绿建等级
	  一星
☐  二星
☐  三星
	单项选择




单项工程特征描述表（配套商业用房）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	建设内容
	[image: ]  门卫/值班室
[image: ]  配电房
[image: ]  垃圾站
[image: ]  幼儿园/小学
  配套商业用房
[image: ]  其他配套工程
	


	二
	具体信息
	
	

	1
	单项工程名称
	1#配套公建
	

	2
	建筑面积（m2）
	3917.76
	保留小数点后两位小数


	
	其中
	地上建筑面积
	3917.76
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑高度（檐口）（m）
	11.20
	

	4
	层数（层）
	3
	

	
	其中
	地上层数
	3
	

	
	
	地下层数
	
	























单项工程特征描述表（配电房）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	建设内容
	[image: ]  门卫/值班室
  配电房
[image: ]  垃圾站
[image: ]  幼儿园/小学
  配套商业用房
[image: ]  其他配套工程
	


	二
	具体信息
	
	

	1
	单项工程名称
	1#配电房
	

	2
	建筑面积（m2）
	240
	保留小数点后两位小数


	
	其中
	地上建筑面积
	240
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑高度（檐口）（m）
	5.00
	

	4
	层数（层）
	1
	

	
	其中
	地上层数
	1
	

	
	
	地下层数
	
	





单项工程特征描述表（室外总体工程）
	序号
	名 称
	内 容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	总建筑面积（m2）
	211838.23
	保留小数点后两位小数

	2
	室外占地面积（m2）
	57069.68
	

	3
	室外工程范围
	  室外道路工程
  室外排水工程
  室外景观工程
  室外绿化工程
 室外安装工程
	多项选择







附件3
建设项目建安工程造价指标表
	序号
	单项工程名称
	造价
（万元）
	建筑面积
（m2）
	单位造价指标
（元/m2）
	造价占比(%)

	1
	1#配套公建
	560.13
	3917.76
	1429.72
	1.00

	2
	2#配套公建
	472.10
	3309.99
	1426.29
	0.84

	3
	3#商业(含物业用房)
	746.05
	5687.08
	1311.84
	1.33

	4
	4#楼住宅楼
	3152.54
	14508.83
	2172.84
	5.61

	5
	5#楼住宅楼
	3147.09
	14508.83
	2169.09
	5.60

	6
	6#楼住宅楼
	3147.35
	14508.83
	2169.27
	5.60

	7
	7#楼住宅楼
	1913.26
	8382.13
	2282.54
	3.41

	8
	8#楼综合楼
	3100.03
	15297.74
	2026.46
	5.52

	9
	9#楼住宅楼
	3160.51
	14508.83
	2178.33
	5.63

	10
	10#楼住宅楼
	3178.68
	14508.83
	2190.86
	5.66

	11
	11#楼住宅楼
	3163.31
	14508.83
	2180.27
	5.63

	12
	12#楼住宅楼
	1620.41
	6744.78
	2402.47
	2.89

	13
	13#配套用房
	498.45
	2521.85
	1976.53
	0.89

	14
	14#楼住宅楼
	1918.70
	8382.13
	2289.04
	3.42

	15
	15#楼住宅楼
	1916.97
	8382.13
	2286.98
	3.41

	16
	16#楼住宅楼
	1920.79
	8382.13
	2291.53
	3.42

	17
	17#楼住宅楼
	1616.80
	6744.78
	2397.12
	2.88

	18
	地下室（含人防）
	16435.34
	46129.99
	3562.83
	29.26

	19
	1#配电房(含开闭所)
	45.53
	240.00
	1897.10
	0.08

	20
	2#配电房
	34.69
	160.00
	2168.34
	0.06

	21
	3#配电房
	34.11
	160.00
	2131.77
	0.06

	22
	南门房
	47.31
	147.76
	3202.08
	0.08

	23
	北门房(含消控室)
	102.57
	195.00
	5260.18
	0.18

	24
	室外总体工程
	2771.17
	211838.23
	130.82
	4.93

	25
	大型土石方工程
	992.46
	46129.99
	215.14
	1.77

	26
	基坑支护
	466.34
	46129.99
	101.09
	0.83

	合计
	56162.72
	
	
	100


注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价
附件4
9#楼 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	43823.07
	3.02
	

	2
	商品混凝土
	m3
	5953.76
	0.41
	

	3
	商品砂浆
	m3
	1832.36
	0.13
	

	4
	钢筋
	t
	680.51
	0.05
	

	5
	砌块
	m3
	1325.06
	0.09
	

	6
	门
	m2
	1437.3
	0.10
	

	7
	窗
	m2
	3423.55
	0.24
	

	8
	防水卷材
	m2
	1876.25
	0.13
	

	9
	防水涂料
	kg
	109626.15
	7.56
	

	10
	油漆、涂料
	kg
	75869.34
	5.23
	

	11
	块料面层
	m2
	1499.59
	0.10
	

	12
	石材
	m2
	94.06
	0.01
	

	13
	复合木模板
	m2
	12058.33
	0.83
	

	14
	配电箱（柜）
	台
	118
	0.01
	

	15
	照明灯具
	个
	2011
	0.14
	

	16
	开关插座
	个
	2240
	0.15
	

	17
	电线、电缆
	m
	94659.69
	6.52
	

	18
	给排水塑料管
	m
	16564.23
	1.14
	

	19
	消火栓
	套
	107.00
	0.01
	

	20
	载重汽车
	台班
	107.17
	0.01
	

	21
	塔式起重机
	台班
	333.12
	0.02
	

	22
	汽车式起重机
	台班
	46.83
	0.003
	

	23
	施工电梯
	台班
	409.87
	0.03
	

	24
	卷扬机
	台班
	186.98
	0.01
	












地下室工程（含人防） 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	130928.51
	2.84
	

	2
	商品混凝土
	m3
	67330.76
	1.46
	

	3
	商品砂浆
	m3
	7201.91
	0.16
	

	4
	钢筋
	t
	6879.23
	0.15
	

	5
	砌块
	m3
	1614.87
	0.04
	

	6
	门
	m2
	1397.02
	0.03
	

	7
	窗
	m2
	60.66
	0.001
	

	8
	防水卷材
	m2
	132139.38
	2.86
	

	9
	防水涂料
	kg
	175245.24
	3.80
	

	10
	油漆、涂料
	kg
	29590.35
	0.64
	

	11
	块料面层
	m2
	4686.03
	0.10
	

	12
	复合木模板
	m2
	23575.93
	0.51
	

	13
	配电箱（柜）
	台
	260
	0.01
	

	14
	照明灯具
	个
	3421
	0.07
	

	15
	开关插座
	个
	191
	0.004
	

	16
	桥架
	m
	5600.91
	0.12
	

	17
	电线、电缆
	m
	254177.72
	5.51
	

	18
	给排水金属管
	m
	574.39
	0.01
	

	19
	消火栓
	套
	268.00
	0.01
	

	20
	喷淋头
	个
	6114.00
	0.13
	

	21
	风管
	m2
	12045.9
	0.26
	

	22
	载重汽车
	台班
	547.19
	0.01
	

	23
	塔式起重机
	台班
	1656.25
	0.04
	

	24
	汽车式起重机
	台班
	626.06
	0.01
	

	25
	施工电梯
	台班
	6.5
	0.0001
	

	26
	卷扬机
	台班
	1019.89
	0.02
	











1#配套公建  单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	7693.46
	1.96
	

	2
	商品混凝土
	m3
	1772.28
	0.45
	

	3
	商品砂浆
	m3
	330.86
	0.08
	

	4
	钢筋
	t
	174.31
	0.04
	

	5
	砌块
	m3
	255.54
	0.07
	

	6
	门
	m2
	264.15
	0.07
	

	7
	窗
	m2
	519.54
	0.13
	

	8
	防水卷材
	m2
	3595.9
	0.92
	

	9
	防水涂料
	kg
	9199.02
	2.35
	

	10
	油漆、涂料
	kg
	12440.20
	3.18
	

	11
	复合木模板
	m2
	2276.06
	0.58
	

	12
	配电箱（柜）
	台
	2
	0.001
	

	13
	照明灯具
	个
	146
	0.04
	

	14
	电线、电缆
	m
	1735.76
	0.44
	

	15
	给排水塑料管
	m
	591.39
	0.15
	

	16
	消火栓
	套
	18
	0.005
	

	17
	载重汽车
	台班
	17.95
	0.005
	

	18
	塔式起重机
	台班
	87.05
	0.02
	

	19
	汽车式起重机
	台班
	9.06
	0.002
	

	20
	卷扬机
	台班
	156.1
	0.04
	


















1#配电房单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	682.32
	2.84
	

	2
	商品混凝土
	m3
	105.01
	0.44
	

	3
	商品砂浆
	m3
	45.72
	0.19
	

	4
	钢筋
	t
	8.53
	0.04
	

	5
	砌块
	m3
	103.3
	0.43
	

	6
	门
	m2
	9.72
	0.04
	

	7
	窗
	m2
	42.12
	0.18
	

	8
	防水卷材
	m2
	626.61
	2.61
	

	9
	防水涂料
	kg
	1472.84
	6.14
	

	10
	油漆、涂料
	kg
	1491.11
	6.21
	

	11
	复合木模板
	m2
	173.43
	0.72
	

	12
	配电箱（柜）
	台
	2
	0.01
	

	13
	照明灯具
	个
	34
	0.14
	

	14
	开关插座
	个
	16
	0.07
	

	15
	电线、电缆
	m
	1363.54
	5.68
	

	16
	给排水塑料管
	m
	26.2
	0.11
	

	17
	载重汽车
	台班
	2.12
	0.01
	

	18
	塔式起重机
	台班
	5.33
	0.02
	

	19
	汽车式起重机
	台班
	0.87
	0.004
	

	20
	卷扬机
	台班
	7.65
	0.03
	

















室外工程主要工料机消耗指标表
	序号
	工料名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	1
	室外道路、铺装工程
	
	
	
	

	1.1
	综合用工
	工日
	7380.82
	0.035
	按建筑总面积折算

	1.2
	混凝土
	m³
	6928.28
	0.033
	

	1.3
	沥青混凝土
	m³
	907.12
	0.004
	

	1.4
	级配碎石混合料
	m³
	5340.96
	0.025
	

	1.5
	荷兰砖
	m2
	2324.78
	0.011
	

	1.6
	植草砖
	m2
	7411.51
	0.035
	

	1.7
	石材
	m2
	1886.29
	0.009
	

	1.8
	侧石
	m
	9960.18
	0.047
	

	2
	室外排水工程
	
	
	
	

	2.1
	综合用工
	工日
	4123.74
	0.019
	按建筑总面积折算

	2.2
	有机增强增韧合金管
	m
	6370.88
	0.03
	

	2.3
	井盖
	套
	317
	0.001
	

	3
	室外绿化工程
	
	
	
	

	3.1
	综合工日
	工日
	5333.37
	0.025
	按建筑总面积折算

	3.2
	种植土
	m³
	15072.6
	0.071
	

	3.3
	乔木
	株
	683
	0.003
	

	3.4
	灌木
	株
	198
	0.001
	按建筑总面积折算

	3.5
	色带
	m2
	9253
	0.044
	

	3.6
	草皮
	m2
	11067
	0.052
	

	4
	室外安装工程
	
	
	
	

	4.1
	综合工日
	工日
	2931.71
	0.014
	按建筑总面积折算

	4.2
	灯具
	套
	3660
	0.017
	

	4.3
	线缆
	m
	27541.73
	0.13
	

	4.4
	管道
	m
	22176.88
	0.105
	

	4.5
	阀门
	个
	94
	0.0004
	

	4.6
	配电箱
	个
	19
	0.0001
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