
望江县某公租房建设项目工程造价指标

编制说明

1、 本建设项目位于望江县城区某安置区内，共有小高层住宅3栋。其中：1#楼为地上18层；2#楼为地上18层；3#楼为地上18层，局部9层，地下1层（含消防水池及消防水泵房）。总建筑面积为19536.93㎡，其中地下消防水池及消防水泵房建筑面积为417.98㎡；1#楼建筑面积为5758.17㎡；2#建筑面积为5758.17㎡；3#楼建筑面积为8020.59㎡。
2、 本建设项目总用地面积12555.97㎡，项目总投资约5900万元，规划为3栋主楼，符合公租房建设的经济性和实用性需求。
本期技术支持：安徽恒华工程咨询有限公司









附件1
建设项目工程概况表
	序号
	名称
	内容
	说明

	一
	基本信息
	
	

	1
	项目名称
	望江县某公租房建设项目
	

	2
	项目所在地
	（安徽）省（安庆）市（望江）县
	

	3
	资金来源
	国有资金
非国有资金
	

	4
	造价类型
	概算价
最高投标限价
合同价
结算价
	

	5
	计价方式
	清单计价
定额计价
其他
	

	6
	建造方式
	现浇建筑
装配式建筑
	

	7
	价格信息采用时间
	2022  年 9  月
	

	二
	面积信息及数据参数
	
	

	1
	建设用地面积（m2）
	12555.97m2
	保留小数点后两位小数

	2
	建筑面积
	总建筑面积（m2）
	19536.93m2
	

	
	
	其中
	地上建筑面积（m2）
	19118.95m2
	

	
	
	
	地下建筑面积（m2）
	417.98m2
	

	3
	计容总建筑面积（m2）
	
	

	4
	总容积率
	
	

	5
	建筑密度（%）
	
	

	6
	绿化率（%）
	
	

	7
	总住宅户数（户）
	360户
	保留整数

	8
	机动车位
	总车位数（个）
	
	

	
	
	其中
	地上车位数（个）
	
	

	
	
	
	地下车位数（个）
	
	

	
	
	
	充电桩（个）
	
	

	三
	建设项目范围
	
	

	工程名称
	单体栋数
	建筑面积（m2）
	根据项目实际情况选填

	1
	住宅
	3
	19536.93m2
	

	2
	配套商业用房
	
	
	

	3
	门卫/值班室
	
	
	

	4
	配电房
	
	
	

	5
	垃圾站
	
	
	

	6
	幼儿园/小学
	
	
	

	7
	其他配套工程
	
	
	




附件2 
 单项工程特征描述表（住宅单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	望江县某公租房建设项目G-1#楼工程
	

	2
	建筑面积（m2）
	5758.17m2
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	5758.17m2
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	345.38m2
	

	4
	户数（户）
	108户
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	52.5m
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	18层
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	18层
	

	
	
	地下层数
	
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
  8度
  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	  特级
  一级
  二级
  三级
  四级
  非抗震
	

	9
	结构类型
	  框架结构
  剪力墙结构
  框架剪力墙
  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	  现浇建筑
  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
  二星
  三星
	单项选择









 单项工程特征描述表（住宅单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	望江县某公租房建设项目G-2#楼工程
	

	2
	建筑面积（m2）
	5758.17m2
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	5758.17m2
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	345.38m2
	

	4
	户数（户）
	108户
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	52.5m
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	18层
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	18层
	

	
	
	地下层数
	
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
  8度
  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	  特级
  一级
  二级
  三级
  四级
  非抗震
	

	9
	结构类型
	  框架结构
  剪力墙结构
 框架剪力墙
  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	  现浇建筑
  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
  二星
  三星
	单项选择




 单项工程特征描述表（住宅单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	望江县某公租房建设项目G-3#楼工程
	

	2
	建筑面积（m2）
	8020.59m2
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	7602.61m2
	

	
	
	地下建筑面积
	417.98m2
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	598.58m2  
	

	4
	户数（户）
	144户
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	52.5m，局部26.4m
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	18层
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	18层，局部9层
	

	
	
	地下层数
	1层
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
  8度
  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	  特级
  一级
  二级
  三级
  四级
  非抗震
	

	9
	结构类型
	  框架结构
  剪力墙结构
  框架剪力墙
  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	  现浇建筑
  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
  二星
  三星
	单项选择





1. 
附件3
建设项目建安工程造价指标表
	序号
	单项工程名称
	造价
（万元）
	建筑面积
（m2）
	单位造价指标
（元/m2）
	造价占比(%)

	1
	G-1#楼
	1676.66
	5758.17 
	2911.79
	28.65%

	2
	G-2#楼
	1661.31
	5758.17
	2885.14
	28.38%

	3
	G-3#楼
	2514.98
	8020.59
	3135.65
	42.97%

	合计
	5852.95
	19536.93
	
	100.00%


注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价
附件4
单项工程主要工料机消耗指标表（G-1#楼工程）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	19373.66
	3.36
	

	2
	商品混凝土
	m3
	2605.52
	0.45
	

	3
	商品砂浆
	m3
	723.39
	0.13
	

	4
	型钢
	t
	2.716
	0.00
	

	5
	钢筋
	t
	324.722
	0.056
	

	6
	砌块
	m3
	759.24
	0.13
	

	7
	门
	m2
	1719.88
	0.3
	

	8
	窗
	m2
	626.31
	0.11
	

	9
	防水卷材
	m2
	979.46
	0.17
	

	10
	防水涂料
	kg
	18727.32
	3.25
	

	11
	油漆、涂料
	kg
	40831.07
	7.09
	[bookmark: _GoBack]

	12
	复合木模板
	m2
	4677.48
	0.81
	

	13
	配电箱（柜）
	台
	121
	0.02
	

	14
	照明灯具
	个
	1107
	0.19
	

	15
	开关插座
	个
	1952
	0.34
	

	16
	桥架
	m
	755.53
	0.13
	

	17
	电线、电缆
	m
	65503.73
	11.38
	

	18
	给排水金属管
	m
	166.91
	0.03
	

	19
	给排水塑料管
	m
	10224.99
	1.78
	

	20
	卫生洁具
	套
	324
	0.06
	

	21
	消火栓
	套
	19
	0.00
	

	22
	载重汽车
	台班
	64.46
	0.01
	

	23
	静力压桩机
	台班
	10.99
	0.00
	

	24
	履带式起重机
	台班
	6.53
	0.00
	

	25
	塔式起重机
	台班
	125.17
	0.02
	

	26
	汽车式起重机
	台班
	47.33
	0.01
	

	27
	施工电梯
	台班
	153.84
	0.03
	

	28
	卷扬机
	台班
	79.33
	0.01
	

	29
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	100.73
	0.02
	




单项工程主要工料机消耗指标表（G-2#楼工程）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	19201.55
	3.33
	

	2
	商品混凝土
	m3
	2595.52
	0.45
	

	3
	商品砂浆
	m3
	723.39
	0.13
	

	4
	型钢
	t
	2.715
	0.00
	

	5
	钢筋
	t
	324.722
	0.056
	

	6
	砌块
	m3
	759.24
	0.13
	

	7
	门
	m2
	1719.88
	0.3
	

	8
	窗
	m2
	626.31
	0.11
	

	9
	防水卷材
	m2
	979.46
	0.17
	

	10
	防水涂料
	kg
	18727.32
	3.25
	

	11
	油漆、涂料
	kg
	40831.07
	7.09
	

	12
	复合木模板
	m2
	4677.48
	0.81
	

	13
	配电箱（柜）
	台
	121
	0.02
	

	14
	照明灯具
	个
	1107
	0.19
	

	15
	开关插座
	个
	1952
	0.34
	

	16
	桥架
	m
	755.53
	0.13
	

	17
	电线、电缆
	m
	65503.73
	11.38
	

	18
	给排水金属管
	m
	166.91
	0.03
	

	19
	给排水塑料管
	m
	10224.99
	1.78
	

	20
	卫生洁具
	套
	324
	0.06
	

	21
	消火栓
	套
	19
	0.00
	

	22
	载重汽车
	台班
	52.46
	0.01
	

	23
	静力压桩机
	台班
	11.01
	0.00
	

	24
	履带式起重机
	台班
	6.53
	0.00
	

	25
	塔式起重机
	台班
	124.61
	0.02
	

	26
	汽车式起重机
	台班
	26.23
	0.00
	

	27
	施工电梯
	台班
	153.84
	0.03
	

	28
	卷扬机
	台班
	79.33
	0.01
	

	29
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	100.73
	0.02
	



单项工程主要工料机消耗指标表（G-3#楼工程）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	28748.41
	3.58
	

	2
	商品混凝土
	m3
	4031.83
	0.5
	

	3
	商品砂浆
	m3
	1072.11
	0.13
	

	4
	型钢
	t
	3.557
	0.00
	

	5
	钢筋
	t
	500.527
	0.062
	

	6
	砌块
	m3
	1105.82
	0.14
	

	7
	门
	m2
	2282.8
	0.28
	

	8
	窗
	m2
	975.42
	0.12
	

	9
	防水卷材
	m2
	3621.88
	0.45
	

	10
	防水涂料
	kg
	21980.29
	2.74
	

	11
	油漆、涂料
	kg
	55625.25
	6.94
	

	12
	复合木模板
	m2
	6815.09
	0.85
	

	13
	配电箱（柜）
	台
	167
	0.02
	

	14
	照明灯具
	个
	1482
	0.18
	

	15
	开关插座
	个
	2656
	0.33
	

	16
	桥架
	m
	975.64
	0.12
	

	17
	电线、电缆
	m
	91034.64
	11.35
	

	18
	给排水金属管
	m
	302.25
	0.06
	

	19
	给排水塑料管
	m
	12674.22
	1.58
	

	20
	卫生洁具
	套
	432
	0.05
	

	21
	消火栓
	套
	31
	0.00
	

	22
	载重汽车
	台班
	94.89
	0.01
	

	23
	静力压桩机
	台班
	17.95
	0.00
	

	24
	履带式起重机
	台班
	10.3
	0.00
	

	25
	塔式起重机
	台班
	177.44
	0.02
	

	26
	汽车式起重机
	台班
	64.67
	0.01
	

	27
	施工电梯
	台班
	199.8
	0.02
	

	28
	卷扬机
	台班
	121
	0.02
	

	29
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	151.04
	0.02
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