安庆市2026年第一期保障性住房典型工程造价指标
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一、工程概况
本建设项目位于安庆市城区，总建筑面积146826.94㎡，包含1#~7#住宅楼、S3#、S4#商业楼、7#、8#配电房、部分地下车库（含人防）、S10#、S11#邻里中心、东大门、北大门、西大门、室外附属（含道路及雨污水管网、景观、绿化、围墙、亮化、智能化、安装、标志标线）等。其中地下车库（含人防）地下1层（局部2层），建筑面积为27693.19㎡；1#住宅楼地上26层，檐高为75.6m，建筑面积为14392.11㎡；2#住宅楼地上26层，檐高为75.6m，建筑面积为14392.11㎡；3#住宅楼地上26层，檐高为75.6m，建筑面积为14392.11㎡；4#住宅楼地上26层，檐高为75.6m，建筑面积为14392.11㎡；5#住宅楼地上26层，檐高为75.4m，建筑面积为14354.36㎡；6#住宅楼地上26层，檐高为75.6m，建筑面积为14392.11㎡；7#住宅楼地上26层，檐高为75.4m，建筑面积为14354.36㎡；S3#商业楼地上2层，檐高为7.8m，建筑面积为2042.15㎡；S4#商业楼地上2层，檐高为8.1m，建筑面积为1681.5㎡；7#配电房建地上1层，檐高为4.8m，建筑面积为228㎡；8#配电房建地上1层，檐高为4.8m，建筑面积为228㎡；S10#邻里中心地上3层，S11#邻里中心地上4层，建筑面积为14169.9㎡。
二、编制说明
[bookmark: OLE_LINK1]1.邻里中心动力照明系统：自总配电箱计算至末端点位，总配电箱前端预埋管计算至外墙1.5m处；
2.污水系统：自户外检查井（不含检查井）计算至末端点位；
3.雨水、冷凝水系统：自户外检查井（不含检查井）计算至末端点位；
4.室外给水不在本次编制范围内；
5.给水以入户墙皮开始计算，户内全部按图计算，其余不在本次编制范围内；
6.强电从电表箱开始计算（不含电表箱），动力配电箱从每栋楼总配电箱开始计算，从配电房至各单体的电缆不在本次编制范围内；
本期技术支持：安徽和正工程咨询有限公司







附件1

建设项目工程概况表
	序号
	名称
	内容
	说明

	一
	基本信息
	
	

	1
	项目名称
	安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目（一期）（一标段）
	

	2
	项目所在地
	安庆经开区高铁新区
	

	3
	资金来源
	国有资金
	

	4
	造价类型
	最高投标限价
	

	5
	计价方式
	清单计价
	

	6
	建造方式
	现浇建筑
	

	7
	价格信息采用时间
	2025年9月
	

	二
	面积信息及数据参数
	
	

	1
	建设用地面积（ m2 ）
	25735.11
	保留小数点后两位小数

	2
	建筑面积
	总建筑面积（ m2 ）
	146826.94
	

	
	
	其中
	地上建筑面积（ m2 ）
	119133.75
	

	
	
	
	地下建筑面积（ m2 ）
	27693.19
	

	3
	计容总建筑面积（ m2 ）
	146826.94
	

	4
	总容积率
	＜2.5
	

	5
	建筑密度（%）
	≤22%
	

	6
	绿化率（%）
	≥ 35%
	

	7
	总住宅户数（户）
	728
	保留整数

	8
	机动车位
	总车位数（个）
	910
	

	
	
	其中
	地上车位数（个）
	82
	

	
	
	
	地下车位数（个）
	828
	

	
	
	
	充电桩（个）
	270
	





	三
	建设项目范围
	
	

	
	工程名称
	单体栋数
	建筑面积（ m2 ）
	




根据项目实际情况选填

	1
	住宅
	7
	100669.27
	

	2
	地下室工程
	1
	27693.19
	

	3
	配套商业用房
	2
	3723.65
	

	4
	门卫/值班室
	/
	/
	

	5
	配电房
	2
	456
	

	6
	垃圾站
	/
	/
	

	7
	幼儿园/小学
	/
	/
	

	8
	其他配套建筑工程
	1
	14169.9
	






附件2
单项工程特征描述表（住宅单体工程）

	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	1#~7#楼
	

	

2
	建筑面积（ m2 ）
	100699.27
	

保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	100699.27
	

	
	
	地下建筑面积
	/
	

	3
	建筑占地面积（ m2 ）
	4096.96
	

	4
	户数（户）
	728
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（ m ）
	75.6
	保留小数点后两位小数

	

6
	层数（层）
	26
	

保留整数

	
	其中
	地上层数
	26
	

	
	
	地下层数
	/
	

	
7
	
抗震烈度
	☑   6度
□   7度
□   8度
□   9度
	



单项选择

	

8
	

抗震等级
	□   特级
□   一级
□   二级
□   三级
☑    四级
□   非抗震
	

	
9
	
结构类型
	□   框架结构
□   剪力墙结构
☑   框架剪力墙
□   其他 (   )
	
指该工程的主要结构形式

	
10
	
建造方式
	☑   现浇建筑
□   装配式建筑
装配率    （%）
	
装配式建筑应填写装配率

	
11
	
绿建等级
	☑   一星
□   二星
□   三星
	
单项选择






单项工程特征描述表（地下室工程）

	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	地下室工程
	

	2
	地下建筑面积（ m2 ）
	27693.19
	
保留小数点后两位小数

	3
	其中人防面积（ m2 ）
	8428.54
	

	4
	地下层数（层）
	1层（局部2层）
	保留整数

	5
	地下层高（ m ）
	3.90
	保留小数点后两位小数

	6
	机动车位数（个）
	910
	

	
7
	
抗震设防烈度
	□   6度
☑   7度
□   8度
□   9度
	





单项选择

	

8
	

抗震等级
	□   特级
□   一级
□   二级
□   三级
☑    四级
□   非抗震
	

	9
	人防等级
	常  5 级
核  6B 级
	

	
10
	
结构类型
	□   框架结构
□   剪力墙结构
☑   框架剪力墙
□   其他 (   )
	
指该工程的主要结构形式

	
11
	
绿建等级
	☑   一星
□   二星
□   三星
	
单项选择





单项工程特征描述表（附属配套建筑工程）

	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	

1
	
建设内容
	邻里中心
大门

	

	二
	具体信息
	
	

	1
	单项工程名称
	邻里中心、大门
	

	
2
	建筑面积（ m2 ）
	14284.83
	
保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	9883.67
	

	
	
	地下建筑面积
	4401.16
	

	3
	建筑高度（檐口 ）（ m ）
	16.35
	

	
4
	层数（层）
	4
	

	
	其中
	地上层数
	4
	

	
	
	地下层数
	1
	

	

	
	
	
	







单项工程特征描述表（室外附属工程）

	序号
	名 称
	内 容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	总建筑面积（ m2 ）
	146826.94
	
保留小数点后两位小数

	2
	室外占地面积（ m2 ）
	36832.13

	

	

3
	

室外工程范围
	☑   室外道路工程
☑   室外排水工程
☑   室外景观工程
☑   室外绿化工程
☑   室外安装工程
	

多项选择











单项工程特征描述表（配套商业用房）

	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	

1
	
建设内容
	S3商业、S4商业
	

	二
	具体信息
	
	

	1
	单项工程名称
	S3商业、S4商业
	

	
2
	建筑面积（ m2 ）
	3723.65
	
保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	3723.65
	

	
	
	地下建筑面积
	/
	

	3
	建筑高度（檐口 ）（ m ）
	9.2
	

	
4
	层数（层）
	2
	

	
	其中
	地上层数
	2
	

	
	
	地下层数
	0
	

	

	
	
	
	




附件3

建设项目建安工程造价指标表

	序号
	单项工程名称
	工程造价
（万元）
	建筑面积
（m2）
	单位造价指标（元/m2）
	造价占比
(%)

	1
	地下室
	13037.79
	27693.19
	4707.94
	29.61%

	2
	主楼（1#~7#楼）
	22838.97
	100669.27
	2268.71
	51.86%

	3
	配套商业用房
	95178.75
	3723.65
	2556.09
	2.161%

	4
	配电房
	115.69
	456
	2537.06
	0.263%

	5
	室外附属工程
	1845.408
	
	125.69
	4.19%

	6
	附属配套建筑工程  （邻里中心、大门）
	5248.82
	14284.83
	3674.40
	11.92%

	
	合计
	44038.468
	146826.94
	2999.35
	100%


注 ：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造

附件4
单项工程主要工料机消耗指标表（1~7#楼）

	
序号
	
名称
	
单位
	
数量
	单位消耗量指
标（单位/m2）
	
备注

	1
	综合用工
	工日
	315759.82
	3.14 
	建筑面积：100669.27m2

	2
	商品混凝土
	m3
	38190.48
	0.38 
	

	3
	商品砂浆
	m3
	12914.67
	0.13 
	

	4
	钢筋
	t
	5050.492
	0.05 
	

	5
	型钢
	t
	20.4
	0.00 
	

	6
	蒸压加气混凝土砌块
	m3
	7236.47
	0.072
	

	7
	煤矸石空心砖 240×200×115
	m3
	1875.02
	0.019
	

	8
	门
	m2
	11191.74
	0.11 
	

	9
	窗
	m2
	22108.8
	0.22 
	

	10
	防水卷材
	m2
	11180.75
	0.11 
	

	11
	防水涂料
	kg
	848882.99
	8.43 
	

	12
	油漆、涂料
	kg
	17913.49
	0.18 
	

	13
	地砖、内墙面砖块料面层
	m2
	13810.91
	0.14 
	

	14
	石材
	m2
	/
	/
	





	15
	复合木模板
	m2
	81985.18
	0.81 
	

	16
	配电箱（柜）
	台
	798
	0.01 
	

	17
	照明灯具
	个
	14277
	0.14 
	

	18
	开关插座
	个
	59813
	0.59 
	

	19
	桥架
	m
	3126.08
	0.03 
	

	20
	电线、电缆
	m
	105401.4
	1.05 
	

	21
	给排水铸铁管
	m
	636.19
	0.01 
	

	22
	给排水塑料管
	m
	78720.61
	0.78 
	

	23
	消火栓
	套
	791
	0.01 
	

	24
	自卸汽车
	台班
	804.94
	0.01 
	

	25
	塔式起重机
	台班
	2311.37
	0.02 
	

	26
	汽车式起重机
	台班
	355.61
	0.004 
	

	27
	施工电梯
	台班
	2843.91
	0.03 
	

	28
	卷扬机
	台班
	1414.69
	0.01 
	

	29
	清水泵
	台班
	1585.1
	0.02 
	




单项工程主要工料机消耗指标表（地下室）

	
序号
	
名称
	
单位
	
数量
	单位消耗量指
标（单位/m2）
	
备注

	1
	综合用工
	工日
	92317.73
	3.334 
	建筑面积：27693.19m2

	2
	商品混凝土
	m3
	39632.16
	1.431 
	

	3
	商品砂浆
	m3
	3386.35
	0.122 
	

	4
	钢筋
	t
	2787.51
	0.101 
	

	5
	型钢
	t
	4652.59
	0.168 
	

	6
	煤矸石空心砖 240×200×115
	m3
	842.46
	0.030 
	

	7
	门
	m2
	1025.78
	0.037 
	

	8
	窗
	m2
	84.99
	0.003 
	

	9
	防水卷材
	m2
	68482.74
	2.473 
	

	10
	防水涂料
	kg
	169505.13
	6.121 
	

	11
	油漆、涂料
	kg
	15487.75
	0.559 
	

	12
	地砖、内墙面砖块料面层
	m2
	3328.55
	0.120 
	






	13
	复合木模板
	m2
	15732.46
	0.568 
	

	14
	配电箱（柜）
	台
	115
	0.004 
	

	15
	照明灯具
	个
	1962
	0.071 
	

	16
	开关插座
	个
	51
	0.002 
	

	17
	桥架
	m
	2668.11
	0.096 
	

	18
	电线、电缆
	m
	21729.24
	0.785 
	

	19
	给排水金属管
	m
	414.01
	0.015 
	

	20
	给排水复合管
	m
	447.57
	0.016 
	

	21
	给排水塑料管
	m
	696.6
	0.025 
	

	22
	消火栓
	套
	37
	0.001 
	

	23
	风管
	m2
	3221.36
	0.116 
	

	24
	自卸汽车
	台班
	2554.87
	0.092 
	

	25
	载重汽车
	台班
	354.5
	0.013 
	

	26
	挖掘机
	台班
	1278.28
	0.046 
	

	27
	塔式起重机
	台班
	1003.85
	0.036 
	

	28
	汽车式起重机
	台班
	388.07
	0.014 
	

	29
	卷扬机
	台班
	685.98
	0.025 
	





单项工程主要工料机消耗指标表（配套商业用房）

	
序号
	
名称
	
单位
	
数量
	单位消耗量指
标（单位/m2）
	
备注

	1
	综合用工
	工日
	13242.75
	3.556 
	建筑面积：3723.65m2

	2
	商品混凝土
	m3
	1933.77
	0.519 
	

	3
	商品砂浆
	m3
	700.93
	0.188 
	

	4
	钢筋
	t
	247.25
	0.066 
	

	5
	型钢
	t
	0.39
	0.000 
	

	6
	蒸压加气混凝土砌块
	m3
	868.55
	0.233 
	

	7
	煤矸石空心砖 240×200×115
	m3
	148.59
	0.040 
	

	8
	门
	m2
	310.08
	0.083 
	

	9
	窗
	m2
	774.9
	0.208 
	

	10
	防水卷材
	m2
	4815.43
	1.293 
	

	11
	防水涂料
	kg
	14189.36
	3.811 
	

	12
	油漆、涂料
	kg
	1463.1
	0.393 
	

	13
	地砖、内墙面砖块料面层
	m2
	/
	/
	

	14
	石材
	m2
	/
	/
	




	15
	复合木模板
	m2
	2545.45
	0.684 
	

	16
	新型模板
	kg
	/
	/
	装配式

	17
	配电箱（柜）
	台
	26
	0.007 
	

	18
	照明灯具
	个
	314
	0.084 
	

	19
	开关插座
	个
	29
	0.008 
	

	20
	桥架
	m
	/
	/
	

	21
	电线、电缆
	m
	3289.03
	0.883 
	

	22
	给排水塑料管
	m
	345.46
	0.093 
	

	23
	消火栓
	套
	40
	0.011 
	

	24
	载重汽车
	台班
	28.47
	0.008 
	

	25
	塔式起重机
	台班
	82.74
	0.022 
	

	26
	汽车式起重机
	台班
	12.65
	0.003 
	

	27
	卷扬机
	台班
	168.51
	0.045 
	





单项工程主要工料机消耗指标表（附属配套建筑工程）（邻里中心、大门）

	
序号
	
名称
	
单位
	
数量
	单位消耗量指
标（单位/m2）
	
备注

	1
	综合用工
	工日
	51754.26
	3.623 
	建筑面积：14284.83m2

	2
	商品混凝土
	m3
	8704.87
	0.609 
	

	3
	商品砂浆
	m3
	1824.95
	0.128 
	

	4
	钢筋
	t
	535.96
	0.038 
	

	5
	型钢
	t
	4.51
	0.000 
	

	6
	蒸压加气混凝土砌块
	m3
	1189.94
	0.083 
	

	7
	煤矸石空心砖 240×200×115
	m3
	444.99
	0.031 
	

	8
	门
	m2
	843.58
	0.059 
	

	9
	窗
	m2
	1913.73
	0.134 
	

	10
	防水卷材
	m2
	19125.95
	1.339 
	

	11
	防水涂料
	kg
	60598.86
	4.242 
	

	12
	油漆、涂料
	kg
	8172.24
	0.572 
	

	13
	地砖、内墙面砖块料面层
	m2
	11630.69
	0.814 
	





	14
	复合木模板
	m2
	8215.38
	0.575 
	

	15
	配电箱（柜）
	台
	5
	0.000 
	

	16
	照明灯具
	个
	1590
	0.111 
	

	17
	开关插座
	个
	426
	0.030 
	

	18
	桥架
	m
	5524.89
	0.387 
	

	19
	电线、电缆
	m
	27937.06
	1.956 
	

	20
	给排水金属管
	m
	311.83
	0.022 
	

	21
	给排水复合管
	m
	43.86
	0.003 
	

	22
	给排水铸铁管
	m
	52.3
	0.004 
	

	23
	给排水塑料管
	m
	85.02
	0.006 
	

	24
	卫生洁具
	套
	90
	0.006 
	

	25
	消火栓
	套
	58
	0.004 
	

	26
	风管
	m2
	1710.58
	0.120 
	

	27
	自卸汽车
	台班
	1292.28
	0.090 
	

	28
	载重汽车
	台班
	129.06
	0.009 
	

	29
	挖掘机
	台班
	382.21
	0.027 
	

	30
	塔式起重机
	台班
	377.38
	0.026 
	

	31
	汽车式起重机
	台班
	71.71
	0.005 
	

	32
	施工电梯
	台班
	/
	/
	

	33
	卷扬机
	台班
	475.14
	0.033 
	

	34
	清水泵
	台班
	165
	0.012 
	




单项工程主要工料机消耗指标表（室外附属工程）

	
序号
	
工料名称
	
单位
	
数量
	单位消耗量
指标（单位
/m2 ）
	
备注

	1
	室外道路工程
	
	
	
	占地面积36832.13m2

	1.1
	综合用工
	工日
	3190.71
	0.087 
	

	1.2
	混凝土
	m3
	3549.62
	0.096 
	

	1.3
	沥青混凝土
	m3
	1700.92
	0.046 
	

	1.4
	水泥稳定碎石
	m3
	2145.71
	0.058 
	

	1.5
	人行道面砖
	m2
	2610.58
	0.071 
	

	1.6
	侧石
	m
	1812.09
	0.049 
	

	2
	室外排水工程
	
	
	
	

	2.1
	综合用工
	工日
	13125.99
	0.356 
	

	2.2
	塑料管
	m
	16455.86
	0.447 
	

	2.3
	钢筋混凝土管
	m
	1077.27
	0.029 
	

	2.4
	井盖
	套
	1399
	0.038 
	

	3
	室外绿化工程
	
	
	
	

	3.1
	综合工日
	工日
	4690.368
	0.127 
	

	3.2
	种植土
	m3
	4904.71
	0.133 
	

	3.3
	乔木
	株
	964
	0.026 
	

	3.4
	灌木
	株
	987
	0.027 
	

	3.5
	棕榈类
	株
	/
	/
	

	3.6
	竹类
	株
	/
	/
	




	3.7
	色带
	m2
	4108.8
	0.112 
	

	3.8
	花卉
	m2
	/
	/
	

	3.9
	水生植物
	株/m2
	/
	/
	

	3.1
	草皮
	m2
	13283.6
	0.361 
	

	4
	室外景观工程
	
	
	
	

	4.1
	综合工日
	工日
	7284.15
	0.198 
	

	4.2
	植草砖
	m2
	11769.1
	0.320 
	

	4.3
	水泥面砖
	m2
	/
	/
	

	4.4
	塑胶面层
	m2
	/
	/
	

	4.5
	石材
	m2
	205.67
	0.006 
	

	4.6
	混凝土
	m3
	5873.43
	0.159 
	

	4.7
	成品桌椅
	个
	/
	/
	

	4.8
	雕塑
	座
	/
	/
	

	5
	室外安装工程
	
	
	
	

	5.1
	综合工日
	工日
	3582.98
	0.097 
	

	5.2
	主要设备
	台/套
	35
	0.001 
	

	5.3
	灯具
	套
	212
	0.006 
	路灯、景观灯、喷泉灯

	5.4
	线缆
	m
	84371.23
	2.291 
	

	5.5
	管道
	m
	5642.97
	0.153 
	

	5.6
	阀门
	个
	157
	0.004 
	

	5.7
	调压器
	组
	/
	/
	



