
安庆市2026年第二期保障性住房典型工程造价指标


编制说明
 
一、本职工之家建设项目位于安庆市区，总建筑面积22888.77㎡，包含1#机械停车楼、2#职工公寓、3#职工公寓、4#职工公寓、配电房、门房、围墙、室外附属等。其中1#机械停车楼地上7层，地下1层，檐高为19.9m，建筑面积为3781.97㎡；2#职工公寓地上7层，檐高22.4m，建筑面积为4419.16㎡；3#职工公寓地上11层，檐高35.2m，建筑面积为6947.66㎡；4#职工公寓地上12层，檐高38.4m，建筑面积为7525.26㎡；配电房地上1层，檐高4.8m，建筑面积为193.6㎡；门房地上1层，檐高3.6m，建筑面积为21.12㎡。
二、基础配套设施建设内容包括：道路、排水、景观、围墙、绿化、智能化、室外安装。
三、因“2#、3#、4#职工公寓”结构类型、工程内容相同，故选取“2#职工公寓”进行指标分析。
4、 本期技术支持：安徽宜信项目管理有限公司
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附件1
建设项目工程概况表
	序号
	名称
	内容
	说明

	一
	基本信息
	
	

	1
	项目名称
	安庆市区某职工之家建设项目
	

	2
	项目所在地
	（安徽 ）省（ 安庆）市（经开）区（县）
	

	3
	资金来源
	
国有资金
[image: ]  非国有资金
	

	4
	造价类型
	[image: ]  概算价
最高投标限价
[image: ]  合同价
[image: ]  结算价
	

	5
	计价方式
	
清单计价
[image: ]  定额计价
[image: ]  其他
	

	6
	建造方式
	
现浇建筑
[image: ]  装配式建筑
	

	7
	价格信息采用时间
	2026年 5 月
	

	二
	面积信息及数据参数
	
	

	1
	建设用地面积（m2）
	11027.5
	保留小数点后两位小数

	2
	建筑面积
	总建筑面积（m2）
	22888.77
	

	
	
	其中
	地上建筑面积（m2）
	22658.00
	

	
	
	
	地下建筑面积（m2）
	230.77
	

	3
	计容总建筑面积（m2）
	22191.49
	

	4
	总容积率
	2.01
	

	5
	建筑密度（%）
	21.64
	

	6
	绿化率（%）
	35.25
	

	7
	总公寓户数（户）
	357
	保留整数

	8
	机动车位
	总车位数（个）
	187
	

	
	
	其中
	地上车位数（个）
	187
	

	
	
	
	地下车位数（个）
	0
	

	
	
	
	充电桩（个）
	0
	

	三
	建设项目范围
	
	

	工程名称
	单体栋数
	建筑面积（m2）
	根据项目实际情况选填

	1
	公寓
	3
	18892.08
	

	2
	机械停车楼
	1
	3781.97
	

	3
	门房
	1
	21.12
	

	4
	配电房
	1
	193.6
	

	5
	其他配套工程
	
	
	




附件2 
单项工程特征描述表（职工公寓单体工程）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	2#住宅楼
	

	2
	建筑面积（m2）
	
4419.16
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	
4419.16
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	
          613.78
	

	4
	户数（户）
	          
83
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	     
           22.4
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	     
           7
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	          
 7
	

	
	
	地下层数
	
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
☐  8度
☐  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	☐  特级
☐  一级
☐  二级
  三级
☐  四级
☐  非抗震
	

	9
	结构类型
	  框架结构
剪力墙结构
☐  框架剪力墙
☐  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	现浇建筑
☐  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
☐  二星
☐  三星
	单项选择








单项工程特征描述表（1#机械停车楼）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	单项工程名称
	1#机械停车楼
	

	2
	建筑面积（m2）
	
3781.97
	保留小数点后两位小数

	
	其中
	地上建筑面积
	
3551.2
	

	
	
	地下建筑面积
	          
230.77
	

	3
	建筑占地面积（m2）
	
          613.78
	

	4
	停车位
	          
132
	保留整数

	5
	建筑高度（檐口）（m）
	     
           19.9
	保留小数点后两位小数

	6
	层数（层）
	     
           7
	保留整数

	
	其中
	地上层数
	          
 7
	

	
	
	地下层数
	 
1
	

	7
	抗震烈度
	  6度
  7度
☐  8度
☐  9度
	单项选择

	8
	抗震等级
	☐  特级
☐  一级
☐  二级
  三级
☐  四级
☐  非抗震
	

	9
	结构类型
	  框架结构
剪力墙结构
☐  框架剪力墙
☐  其他（ ）
	指该工程的主要结构形式


	10
	建造方式
	现浇建筑
☐  装配式建筑
装配率   （%）
	装配式建筑应填写装配率

	11
	绿建等级
	  一星
☐  二星
☐  三星
	单项选择





单项工程特征描述表（门房）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	建设内容
	 门卫/值班室
[image: ]  配电房
[image: ]  垃圾站
[image: ]  幼儿园/小学
  配套商业用房
[image: ]  其他配套工程
	


	二
	具体信息
	
	

	1
	单项工程名称
	门房
	

	2
	建筑面积（m2）
	21.12
	保留小数点后两位小数


	
	其中
	地上建筑面积
	21.12
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑高度（檐口）（m）
	3.6
	

	4
	层数（层）
	1
	

	
	其中
	地上层数
	1
	

	
	
	地下层数
	
	













单项工程特征描述表（配电房）
	序号
	名称
	内容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	建设内容
	[image: ]  门卫/值班室
  配电房
[image: ]  垃圾站
[image: ]  幼儿园/小学
  配套商业用房
[image: ]  其他配套工程
	


	二
	具体信息
	
	

	1
	单项工程名称
	配电房
	

	2
	建筑面积（m2）
	193.6
	保留小数点后两位小数


	
	其中
	地上建筑面积
	193.6
	

	
	
	地下建筑面积
	
	

	3
	建筑高度（檐口）（m）
	4.8
	

	4
	层数（层）
	1
	

	
	其中
	地上层数
	1
	

	
	
	地下层数
	
	





单项工程特征描述表（室外总体工程）
	序号
	名 称
	内 容
	说明

	
	基本信息
	
	

	1
	总建筑面积（m2）
	22888.77
	保留小数点后两位小数

	2
	室外占地面积（m2）
	11027.5
	

	3
	室外工程范围
	  室外道路工程
  室外排水工程
  室外景观工程
  室外绿化工程
 室外安装工程
	多项选择



附件3：
建设项目建安工程造价指标表
	序号
	单项工程名称
	造价
（万元）
	建筑面积
（m2）
	单位造价指标
（元/m2）
	造价占比(%)

	1
	1#机械停车楼
	1065.43
	3781.97
	2817.13
	16.89

	2
	2#职工公寓
	989.95
	4419.16
	2240.13
	15.69

	3
	3#职工公寓
	1501.63
	6947.66
	2161.35
	23.80

	4
	4#职工公寓
	1643.04
	7525.26
	2183.37
	26.05

	5
	配电房
	72.50
	193.6
	3744.83
	1.15

	6
	门房
	13.54
	21.12
	6410.98
	0.21

	7
	室外附属工程
	756.32
	22888.77
	330.43
	11.99

	8
	围墙工程
	31.78
	22888.77
	13.88
	0.50

	9
	基坑支护
	36.79
	22888.77
	16.27
	0.58

	10
	抗震支架工程
	9.73
	22888.77
	4.25
	0.15

	11
	智能化工程
	187.58
	22888.77
	81.95
	2.97

	合计
	6308.29
	22888.77
	2756.06
	100


注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价
附件4
2#楼 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	13664.56
	3.09
	

	2
	商品混凝土
	m3
	1786.65
	0.40
	

	3
	商品砂浆
	m3
	426.37
	0.10
	

	4
	钢筋
	t
	244.78
	0.06
	

	5
	烧结页岩砖
	百块
	1314.88
	0.30
	

	6
	门
	m2
	608.93
	0.14
	

	7
	窗
	m2
	575.17
	0.13
	

	8
	防水卷材
	m2
	1516.57
	0.34
	

	9
	防水涂料
	kg
	39410.43
	8.92
	

	10
	油漆、涂料
	kg
	16217.07
	3.67
	

	11
	块料面层
	m2
	5165.80
	1.17
	

	12
	石材
	m2
	26.52
	0.01
	

	13
	复合木模板
	m2
	3237.59
	0.73
	

	14
	配电箱（柜）
	台
	113
	0.03
	

	15
	照明灯具
	个
	667
	0.15
	

	16
	开关插座
	个
	987
	0.22
	

	17
	电线、电缆
	m
	28013.99
	6.34
	

	18
	给排水塑料管
	m
	5166.98
	1.17
	

	19
	消火栓
	套
	29
		0.006
	

	20
	载重汽车
	台班
	46.07
	0.01
	

	21
	塔式起重机
	台班
	92.42
	0.02
	

	22
	汽车式起重机
	台班
	40.89
	0.01
	

	23
	施工电梯
	台班
	113.63
	0.03
	

	24
	卷扬机
	台班
	49.03
	0.01
	














1#楼 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	8000.08
	2.12
	

	2
	商品混凝土
	m3
	1812.01
	0.48
	

	3
	商品砂浆
	m3
	229.27
	0.06
	

	4
	钢筋
	t
	219.78
	0.06
	

	5
	烧结页岩砖
	百块
	389.96
	0.10
	

	6
	门
	m2
	25.28
	0.01
	

	7
	窗
	m2
	14.24
	0.004
	

	8
	防水卷材
	m2
	2579.89
	0.68
	

	9
	防水涂料
	kg
	22425.47
	5.93
	

	10
	油漆、涂料
	kg
	23929.95
	6.33
	

	11
	复合木模板
	m2
	1715.14
	0.45
	

	12
	配电箱（柜）
	台
	14
	0.004
	

	13
	照明灯具
	个
	93
	0.02
	

	14
	开关插座
	个
	35
	0.009
	

	15
	电线、电缆
	m
	4207.27
	1.11
	

	16
	给排水塑料管
	m
	418.44
	0.11
	

	17
	消火栓
	套
	28
	0.007
	

	18
	载重汽车
	台班
	17.75
	0.005
	

	19
	塔式起重机
	台班
	80.66
	0.02
	

	20
	汽车式起重机
	台班
	8.06
	0.002
	

	21
	施工电梯
	台班
	89.14
	0.02
	

	22
	卷扬机
	台班
	45.24
	0.01
	
















配电房单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	综合用工
	工日
	992.34
	5.13
	

	2
	商品混凝土
	m3
	173.56
	0.90
	

	3
	商品砂浆
	m3
	28.11
	0.15
	

	4
	钢筋
	t
	28.17
	0.15
	

	5
	烧结页岩砖
	百块
	56.85
	0.29
	

	6
	门
	m2
	11.16
	0.06
	

	7
	窗
	m2
	26.42
	0.14
	

	8
	防水卷材
	m2
	459.00
	2.37
	

	9
	防水涂料
	kg
	2320.40
	11.99
	

	10
	油漆、涂料
	kg
	1509.67
	7.80
	

	11
	复合木模板
	m2
	395.45
	2.04
	

	12
	配电箱（柜）
	台
	1
	0.005
	

	13
	照明灯具
	个
	34
	0.18
	

	14
	开关插座
	个
	12
	0.06
	

	15
	电线、电缆
	m
	1396.41
	7.21
	

	16
	给排水塑料管
	m
	23
	0.12
	

	17
	载重汽车
	台班
	2.63
	0.01
	

	18
	塔式起重机
	台班
	4.30
	0.02
	

	19
	汽车式起重机
	台班
	1.14
	0.01
	

	20
	卷扬机
	台班
	11.34
	0.06
	

















室外工程主要工料机消耗指标表
	序号
	工料名称
	单位
	数量
	单位消耗量指标（单位/m2）
	备注

	1
	室外道路、铺装工程
	
	
	
	

	1.1
	综合用工
	工日
	1845.85
	0.08
	按建筑总面积折算

	1.2
	混凝土
	m³
	746.13
	0.03
	

	1.3
	沥青混凝土
	m³
	284.76
	0.01
	

	1.4
	级配碎石混合料
	m³
	1802.85
	0.08
	

	1.5
	荷兰砖、透水砖
	m2
	1689.25
	0.07
	

	1.6
	嵌草砖
	m2
	760.24
	0.03
	

	1.7
	侧石
	m
	2236.68
	0.1
	

	2
	室外排水工程
	
	
	
	

	2.1
	综合用工
	工日
	904.38
	0.04
	按建筑总面积折算

	2.2
	有机增强增韧合金管
	m
	1018.37
	0.04
	

	2.3
	钢筋混凝土承插管
	m
	87.64
	0.004
	

	2.4
	井盖
	套
	113
	0.005
	

	3
	室外绿化工程
	
	
	
	

	3.1
	综合工日
	工日
	422.95
	0.02
	按建筑总面积折算

	3.2
	种植土
	m³
	1033.69
	0.05
	

	3.3
	乔木
	株
	13
	0.001
	

	3.4
	灌木
	株
	54
	0.002
	按建筑总面积折算

	3.5
	色带
	m2
	752
	0.03
	

	3.6
	草皮
	m2
	2641.07
	0.12
	

	4
	室外安装工程
	
	
	
	

	4.1
	综合工日
	工日
	2225.29
	0.09
	按建筑总面积折算

	4.2
	灯具
	套
	21
	0.0009
	

	4.3
	线缆
	m
	13182.28
	0.58
	

	4.4
	管道
	m
	9120.43
	0.40
	

	4.5
	阀门
	个
	66
	0.003
	

	4.6
	配电箱
	个
	5
	0.0002
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