附件
[bookmark: _GoBack]预防高处坠落专项检查表
工程名称：
	建设单位
	
	项目负责人
	


	施工单位
	
	项目经理
	


	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查
项目
	检查内容
	检查情况

	1
	安全管理
	是否编制预防高处坠落安全技术措施或安全专项施工方案；
是否制定事故应急救援预案；
是否对作业人员进行安全技术交底、安全技能教育；
作业人员是否持证上岗。
	

	3
	安全防护
	是否在主要施工部位、作业层面、危险区域以及主要通道口设置安全警示标识；
作业人员是否按规定佩戴安全帽、系挂安全带；
外脚手架架体外侧是否采用密目式安全网封闭。
	

	4
	临边洞口防护
	预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿是否采取安全防护措施，是否随意拆除。
	

	5
	通道口
防护
	防护棚或防护是否严密、牢固；
防护棚两侧是否进行封闭，防护棚宽度是否小于通道口宽度，防护棚长度是否符合要求；
建筑物高度超24m，防护棚顶是否采用双层防护。
	

	6
	高处作业
	操作人员是否设置安全防护措施；
是否无防护措施进行多层垂直作业；
作业处是否设置防护栏杆或其他可靠的安全设施；
是否在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行；
移动式操作平台、吊篮作业是否满足安全要求。
	

	7
	悬挑式平台
	悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点是否设置在主体结构上，且连接是否可靠；
是否按要求设置固定的临边防护；
悬挑式操作平台台面或平台与建筑结构之间铺板是否严密。
	

	8
	其他
	是否对各类高处作业安全防护设施开展验收工作；
是否在遇雷雨、大雪、浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天气时停止高处作业；
是否存在其他违反安全要求的问题。
	

	施工单位签字
	监理单位签字
	建设单位签字

	
	
	



检查人员签字：                                                检查时间：      年  月  日
